***Памятка при выполнении работ по уборке снега и льда с крыш, карнизов зданий и сооружений***

1. Уборку снега с крыш, карнизов зданий и сооружений относят к работам повышенной опасности и   
оформляют нарядом-допуском.

2. К работам по уборке снега с крыш, карнизов зданий и сооружений допускайте сотрудников не   
моложе 18 лет, которые прошли медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам   
выполнения работ, в том числе при работе на высоте, инструктажи, стажировку и проверку знаний   
требований охраны труда.

3. Обеспечьте сотрудников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными касками,   
а при выполнении работ на высоте - средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.

4. Опасные зоны возможного падения снега и льда оградите с трех сторон инвентарными   
решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение   
размещайте на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40   
м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м   
размер ограждаемой зоны должен быть пропорционально увеличен.

5. До ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре выставите дежурного в   
сигнальном жилете и защитной каске, снабдите его свистком для предупреждения пешеходов и   
сигнализации работающим на крыше.

6. При уборке снега с крыш запретите сотрудникам касаться электропроводов.

7. Уборку снега с крыш всех конструкций проводите начиная от конька к карнизу равномерно, не   
допускайте перегрузки от снега отдельных участков кровли.

8. Не допускайте применять металлический инструмент для скалывания льда, образовавшегося на   
отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих   
лотках и других местах).

9. Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. В случае необходимости   
проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему должны быть   
хорошо освещены.

10. Скалывайте ледяные сосульки с краев крыш и у водосточных труб только специальным   
приспособлением - крючком.